# Da compilare a cura del Concorrente ed inserito nella busta B – Offerta tecnica

# OGGETTO: Autostrada A/12 Livorno – Civitavecchia; Tratto Livorno - San Pietro in Palazzi e tratto Civitavecchia - Tarquinia. Servizi meccanizzati di sgombero neve e trattamento antighiaccio.

# il sottoscritto Concorrente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

# Via/Piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ - cap. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

# C.F. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ed inscritta alla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con il n.

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#  [N.B.: in caso di raggruppamenti/aggregazioni di imprese indicare i riferimenti della mandataria e delle mandanti]

# OFFRE

# sotto la sua responsabilità civile e penale, i seguenti valori per i parametri tecnici relativi l’appalto in oggetto:

**P1A – Qualità dei mezzi messi a disposizione per il servizio neve / Vetustà dei mezzi a disposizione per il servizio neve (punteggio max. P1Amax = 13)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametro** | **Offerta Concorre****Vetustà media dei mezzi** |
| Media vetustà ≤ 26 anni |  |

**P1B – Qualità dei mezzi messi a disposizione per il servizio neve / Potenza dei mezzi a disposizione per il servizio neve (punteggio max. P1Bmax = 7)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametro** | **Offerta Concorre****Potenza media complessiva dei mezzi** |
| Media Potenza mezzi fissi e a chiamata per ciascun lotto (SOLO Spargitori, Spargitori con lama, Innaffiatrici, Innaffiatrici con lama e lame)(Potenza minima di ciascun mezzo:fisso > 205 kwchiamata > 150 kw) |  |

**P2 – Efficienza dotazione mezzi / Mezzi di backup a disposizione, idonei all’installazione polivalente delle attrezzature, per sostituzione mezzi guasti (punteggio max. P2max = 10)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametro** | **Offerta Concorrente****N. mezzi backup** |
| $$0,05 \leq \frac{n. mezzi a disposizione a disposizione}{consistenze (solo lame spargitori ed innaffiatrici)}$$ |  |

**P3 – Qualità ambientale / Disponibilità di mezzi per il servizio con classe ambientale di categoria superiore (punteggio max. P3max = 5)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametro** | **Offerta Concorrente****Classe ambientale media dei mezzi** |
| Media delle categorie delle classi ambientalidei mezzi offerti |  |

**P4 – Esperienza operatori / Operatori con esperienza (punteggio max. P4max = 30)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametro** | **Offerta Concorrente****Numero operatori con esperienza** |
| $$0,7 \leq \frac{N. operatori con esperienza }{N. consistenze}$$ |  |

**P5 – Tempestività di Esecuzione / Riduzione dei tempi di convocazione (punteggio max. P5max = 5)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametro** | **Offerta Concorrente****Riduzione tempi di convocazione (solo multipli di 5’)**  |
| Riduzione tempi di convocazione mezzi fissi |  |
| Riduzione tempi di convocazione mezzi a chiamata |  |
| Totale |  |

L’offerta Tecnica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e, in tal caso, va allegata, **a pena di esclusione**, copia conforme all’originale della relativa procura; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, l’offerta, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.

Si allega copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.